**乘用车公司涂装车间（一期）电力负荷调配招标公告**

涂装一车间新装制冷机负荷调配，新装制冷机由2#变压器供电，现要求从3#变压器调配360A负荷到由2#变压器供电的空调风机上，给2#变压器降低负荷，具体调配负荷：

1. 将车间其中一台空调风机（210A）电源改接到3#变压器指定开关位置。
2. 将车间一台循环风机（150A）电源改接到3#变压器指定开关位置。

根据以上工作内容，有意向的投标单位在现场查勘基础上提出施工方案并交流协商，确保任务完成。

 力帆乘用车公司基建工程中心 工程二部 2017年9月20日